**无创呼吸机技术参数**

1. 通气模式要求: 自主呼吸模式S；时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC

★平均容量保证压力支持功能AVAPS

 ★AVAPS变化速率范围可调

呼气压力释放功能Bi-Flex

2. 参数调节要求：

 2.1 AVAPS

 AVAPS速率：0.5-5cmH2O/分钟

 IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值

 IPAP 最大值： IPAP 最小至30cmH2O

 目标潮气量: 200ml 至 1500ml

 报警: 低潮气量（可以禁用）

 IPAP吸气压力: 4-30 cmH2O；

 EPAP呼气压力: 4-25 cmH2O

 CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

2.2呼吸频率: 0-40次/分(PC/ST模式)

 4-40次/分（T模式）

2.3吸气时间: 0.5-3.0秒

2.4 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

2.5具备压力延迟上升功能0-45分可调

2.6 ★一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

2.7 ★吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节

 ★漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

 2.8 监测参数要求：

 吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比，SpO2

 2.9 报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

 系统故障报警:内部故障

3. 临床软件：完善的临床软件，兼容血氧模块，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件(OA)

开放性呼吸事件(CA)

低通气(H)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA

大量漏气(LL)

鼾声 (S)

4. 适用人群：可适用于体重>10kg的儿童/成人

5. 3.5寸彩色液晶屏幕，中文操作菜单

6. 电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培

7. 尺寸：21.6cmx19cmx11.5cm

8. 重量：2.1kg(含电源)

技术服务、售后及维修条款：

1. 技术文件：提供技术文件资料，中文使用说明书，操作卡，保修证书，产品注册证等

2. 操作培训；厂家或代理商负责现场培训医务人员及维修人员，培训至操作人员能够熟练、正确使用，维修人员能排除一般故障，并提供长期技术支持。

3.维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤12h；维修工程师到场﹤24h

4. 保修期：1年，终身维修。